Chiamata CTG in reperibilità del 01/03/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità livelli acqua e idrocarburi su E301A/B e valvola di blocco X001V imp.VRU pontile e ripristino funzionalità X616V imp.2300.

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino della X001V dell’impianto VRU al pontile, che risultava bloccata meccanicamente; dopo aver verificato che l’elettrovalvola fosse perfettamente funzionante, si è provato ad effettuare lo sblocco con forzatura apertura/chiusura dal volantino, ottenendo il risultato voluto, ossia lo sbloccaggio della stessa. Si è assistito l’esercizio durante il passaggio in automatico del sistema verificando positivamente i comandi effettuati da sala controllo.
* Per quanto concerne il livello idrocarburi, l’esercizio lamenta il fatto che lo stesso porta a causa di blocco per alto livello non reale. In realtà è stata effettuata una taratura dello stesso che non ha riscontrato alcuna anomalia, una volta riconsegnato all’esercizio si è verificato l’automatismo start/stop della pompa con esito positivo.
* Per quanto concerne il livello dell’acqua, è stata effettuata una verifica visiva in quanto risultava perfettamente allineato con sala controllo.
* La X616V all’impianto 2300 risultava bloccata e non permetteva la corretta sequenza dell’automatismo dell’essiscatore. E’ stata riscontrata la presenza di un finecorsa guasto; una volta sostituito si è assistito l’esercizio alla messa in sevizio dell’automatismo con esito positivo.

Priolo Gargallo 01/03/2020 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso