Chiamata GTG per ripristino funzionalità KV-804 imp.1200/MAX.

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità KV-804 imp.1200/MAX.

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino della valvola sopracitata, si è riscontrato che la stessa risultava bloccata in chiusura; si è provveduto a mandare l’aria di rete sul servomotore ma senza ottenere il risultato sperato.

Così in accordo con il capo-turno, è stata lasciata una manichetta d’aria collegata alla stessa per cercare di forzarne l’apertura.

Priolo Gargallo 11/01/2020 Il tecnico strumentista

PATANIA MARCO