Chiamata GTG per ripristino funzionalità accenditore su F-103 imp.1200-4.

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità accenditore su F-103 imp.1200-4.

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino dell’accenditore del forno F-103 della linea 4 dell’impianto 1200, si è riscontrata la presenza di parecchia acqua nel circuito dello stesso; si è provveduto allo smontaggio e alla pulizia e verifica in cantiere. Così dopo averlo montato è stato riconsegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 19/01/2020 Il tecnico strumentista

METELLO ALFONSO