Chiamata CTG in reperibilità del 15\_16/01/2024

**OGGETTO:** Assistenza per riaccensione F901B imp.1200/0

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per fornire assistenza alla riaccensione del forno F901B dell’inceneritore. Abbiamo effettuato lo smontaggio del flessibile pilota per la pulizia dell’orifizio calibrato trovato totalmente tappato. E’ stato effettuato lo smontaggio del flessibile aria per drenare la grossa quantità d’acqua presente nel circuito; abbiamo effettuato la regolazione delle fotocellule sul forno ed è stata drenata acqua sulle valvole del gas pilota, del bruciatore e del vent. E’ stato effettuato lo smontaggio e la pulizia del relè pneumatico sulla valvola F960CV, in effetti la valvola non si muoveva per l’eccessiva quantità d’acqua presente. Si è fornita assistenza durante le fasi di accensione avvenuta con esito positivo.

Priolo Gargallo 15\_16/01/2024 Il tecnico strumentista

Millo F.