Chiamata di reperibilità del 30/05/2025

OGGETTO: PONTILE - Chiamata CTG per controllo e ripristino PV401 VRU2

In seguito alla chiamata da parte del CTG si è controllata la valvola PV401 VRU2 pontile. La valvola risultava disallineata, quindi è stata eseguita calibrazione con conseguente ripristino della funzionalità.

Priolo Gargallo 30/05/2025 Il Tecnico Strumentista

Guarino R./Millo F.