Chiamata CTG in reperibilità del 16/02/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità K801V e K804V imp.1200/M.

* A seguito della chiamata del CTG, l’esercizio lamenta il fatto che le KV in questione non vanno in apertura; è stato dunque necessario forzare l’apertura con l’utilizzo di un’opportuna manichetta. Così le valvole una volta mandate in apertura, sono state riconsegnate all’esercizio.

Priolo Gargallo 16/02/2020 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso