Chiamata CTG in reperibilità del 31/01/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità 1200/MAXI

* Siamo stati chiamati in reperibilità per ripristinare la funzionalità delle fotocellule del forno F201 al 1200/M
* Abbiamo smontato e pulito entrambi le fotocellule,sia l’analogica che la digitale,nello specifico la ZMB717SL e ZMB718SL,inoltre con la presenza e l’aiuto dell’esercizio in turno,abbiamo verificato che entrambi le condotte erano libere e prive di ristagni d’acqua.

Successivamente è stato effettuato il corretto indirizzamento degli strumenti affinché si è potuto apprezzare l’intensità di fiamma più chiara possibile.

Priolo Gargallo 31/01/2020 Il tecnico strumentista

Giuseppe Raineri