Chiamata CTG in reperibilità del 02/08/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità F307CV imp.1200/3.

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino della valvola in questione, si è purtroppo riscontrato ch il perno di collegamento tra la valvola e l’attuatore risulta essere rotto come si può evidenziare dal report fotografico allegato; la stessa necessita di revisione urgente.

Priolo Gargallo 02/08/2021 Il tecnico strumentista

Patania Marco