Chiamata CTG in reperibilità del 12/09/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L001RC imp.700.

* A seguito della chiamata del CTG, per la verifica funzionalità di cui sopra che a causa della pioggia pomeridiana a detta di esercizio presentava degli sbandieramenti anomali; per poter intercettare lo strumento dalle prese di radice serve il ponteggio, l’unica cosa che abbiamo potuto provare sono state le prese utilizzando la pompa stasalinea con utilizzo di glicerina. Il livello al momento del controllo risulta stabile e perfettamente allineato con quanto indicato dal livello visivo.

Priolo Gargallo 12/09/2021 Il tecnico strumentista

Patania Marco