Chiamata CTG in reperibilità del 26/09/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità H744IC imp.1200/2

* A seguito della chiamata del CTG, per lo sbloccaggio della valvola in oggetto, è stato necessario inserire una manichetta d’aria al contrario sul servomotore per coadiuvarne la chiusura; si è atteso circa un’ora affinchè la stessa si chiudesse, la valvola è stata così consegnata all’esercizio.

Priolo Gargallo 26/09/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco