Chiamata CTG in reperibilità del 01/07/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità T405CV imp.1200/1

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto in quanto la stessa non si riusciva a portare in apertura. Abbiamo fornito supporto mediante manichetta d’aria per flusso al contrario e nel frattempo sono stati ripristinati i tubicini di flussaggio azoto alle boccole. Si è ottenuto il risultato desiderato e la valvola è stata portata in apertura e riconsegnata ad esercizio.

Priolo Gargallo 01/07/2022 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco