Chiamata CTG in reperibilità del 09/04/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L008AT/BT imp.600

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino dei livelli in oggetto che presentavano misure disallieate tra loro; eessendo necessario il ponteggio per intervenire sulla testina dei livelli, abbiamo provato con il supporto dell’operatore d’impianto a ripristinare le tracce di vapore e provato ad effettuare un drenaggio sugli strumenti con esito negativo. Tuttavia le misure dei 2 livelli si sono nuovamente allineate e per il quadrista andavano bene, siamo così stati congedati.

Priolo Gargallo 09/04/2022 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco