Chiamata CTG in reperibilità del 09/04/2022 (2)

**OGGETTO:** Assistenza strumentale per avviamento VRU imp.pontile

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti al pontile in quanto l’impiantino del VRU risultava in blocco e non si riavvia per una segnalazione di alta pressione.

Abbiamo effettuato le verifiche strumentali del caso senza riscontrare alcuna anomalia, abbiamo verificato anche il livello L301T la cui misura risulta a zero in accordo con quanto segnalato a quadro. Dopo diverse prove siamo stati congedati dal capoturno avvertendoci che saremmo eventualmente stati richiamati per eventuali successivi risvolti.

Priolo Gargallo 09/04/2022 Il tecnico strumentista

Naselli francesco