Chiamata CTG in reperibilità del 10/04/2022

**OGGETTO:** Assistenza strumentale per avviamento VRU imp.pontile, ricollegamento e prove funzionali L161CV imp.700

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti intervenuti nuovamente al pontile per fornire supporto nella ricerca della problematica di guasto del VRU; su indicazioni del capo reparto abbiamo controllato il corretto funzionamento di alcune valvole, dal quale non è emersa alcuna anomalia. Tuttavia la causa di blocco probabilmente una volta risalita la temperatura è sparita e fortunatamente abbiamo assistito all’avviamento dell’impianto con esito positivo.
* Tornati in raffineria abbiamo provveduto al ricollegamento e alle prove funzionali della valvola L161CV dell’imp.700 che era stata precedentemente smontata e portata a revisione in emergenza.

Nota: Il permesso al pontile è stato aperto in ritardo in quanto il capoturno si trovava sulla nave.

Priolo Gargallo 10/04/2022 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco