Chiamata CTG in reperibilità del 27/08/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità Flex-Mix rampa 1 CVT imp. Blending.

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino del flex-mix e non si è riscontrato nessuna anomalia.

Il problema si riscontra sui filtri pompe di rilancio nel quale provocano l’allarme di bassa pressione.

Priolo Gargallo 27/08/2022 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco