Chiamata CTG in reperibilità del 24/07/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità R166BV imp.1000

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto, che come già risaputo per interventi precedenti risulta bloccata meccanicamente; si è cercato con la collaborazione dell’operatore di forzarla in apertura per ottenere anche una minima variazione senza ottenere il risultato sperato. Bypassando filtri ed elettrovalvola si è collegata una manichetta d’aria diretta e ed è stata lasciata in consegna al capoturno per vedere se pian piano si riuscisse leggermente ad aprire.

Priolo Gargallo 24/07/2022 Il tecnico strumentista

Raineri Giuseppe