Chiamata CTG in reperibilità del 27/12/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità P210CV-P202CV-P210RC imp.700/A

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il controllo della P210CV, dove è emerso che la stessa risultava starata, è stata effettuata la taratura e consegnata funzionante all’esercizio. Siamo intervenuti sulla valvola P202CV che risultava bloccata. La valvola è stata sbloccata e tarata e consegnata all’esercizio con esito positivo.
* Siamo intervenuti sulla pressione P210RC, abbiamo verificato lo stato del primario con la pompa stasalinea ed in effetti il primario risulta tappato e non si è riusciti a stasarlo fino a 60 Bar. Il lavoro è stato rimandato al giorno dopo purchè si riesca a chiudere la valvola di radice che risulta bloccata aperta.

Priolo Gargallo 27/12/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso