Chiamata CTG in reperibilità del 24/07/2022(2)

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità R166BV imp.1000

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto, infatti dopo avere effettuato la rigenerazione, necessita che la valvola venga chiusa. Si è provveduto a togliere la manichetta d’aria, e mettere la valvola a folle e portarla in chiusura con esito positivo.

Priolo Gargallo 24/07/2022 Il tecnico strumentista

Garro Luca