Chiamata CTG in reperibilità del 31/01/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità pilota su F103 imp.1200/1

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino del pilota accenditore del forno F103 dell’impianto 1200/1, abbiamo effettuato una prova di accensione ed abbiamo visto che la scintilla era presente e forte. Successivamente abbiamo smontato il riduttore d’ingresso gas riscontrando che la linea era piena d’acqua. Ne abbiamo approfittato per revisionare il riduttore mentre l’esercizio si adoperava per drenare l’acqua. Dopo il rimontaggio del riduttore abbiamo fornito assistenza durante la fase di accensione con esito positivo.

Priolo Gargallo 31/01/2022 Il tecnico strumentista

Raineri Giuseppe