Chiamata CTG in reperibilità del 28/06/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità F303CV imp.1200/1.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto. Da una prima diagnosi si evince che l’accoppiamento dell’asse di torsione fra ciabatta ed attuatore pneumatico è danneggiato. Si presume sia una conseguenza dovuta ad un errato accoppiamento meccanico sulla linea o ad una presenza di corpi estranei internamente al processo. Necessita lo smontaggio per revisione.

Di comune accordo con il CTG e CT l’attività è stata rinviata.

Priolo Gargallo 28/06/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso