Chiamata CTG in reperibilità del 15/04/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L303HHA, L303HCO, F301CV, pilota F102, imp.1200/2

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino dei livellostati del D102 della linea 2 che a detta esercizio non sono intervenuti per alto livello; abbiamo dovuto attendere l’intervento dei ponteggisti per la realizzazione di un piano di lavoro per il controllo.

Nel frattempo si è verificato che il forno è F101 è andato in vìblocco sulla stessa linea; ci è stato chiesto di controllare la valvola F301CV per la quale non arrivava la segnalazione di apertura. Aprendo la cassetta si è riscontrata la presenza di parecchia acqua; si è riscontrato che la resistenza risultava bruciata, qundi si è provveduto a cercare un ricambio ed effettuare la sostituzione in moda tale da farfunzionare il finecorsa. Nell’attesa che accendessero i forni abbiamo provveduto a controllare i 2 livellostati richiesti, evidendiando come i galleggianti su entrambi gli strumenti risultassero bloccati ed evidenziando l’ipotesi che una delle prese del candeliere risultasse tappata.

Nel frattempo dopo l’accensione del forno F101, si sono riscontrati problemi sull’accensione del forno F102 in quanto non si riusciva a vedere la sintilla sul pilota. Dopo alcuni tentativi per depressare lo stesso intervenendo sulla k744V senza peraltro riuscirla a chiudere totalmente, si è deciso di fare intervenire i meccanici per lo smontaggio del pilota con le maschere a rifornimento d’aria in continua. Tuttavia dopo avere atteso l’arrivo dei reperibili meccanici, si è dovuto constatare che il personale reperibile non era abilitato all’utilizzo delle maschere a rifornimento d’aria. Il capo turno ha così deciso di rinviare l’attività alla mattinata successiva, congedandoci.

Priolo Gargallo 15/04/2023 Il tecnico strumentista

Passanisi domenico