Chiamata CTG in reperibilità del 27/10/2023(2)

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L003CV imp.700

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare il ripristino della valvola in oggetto che presenta perdite esagerate dalla baderna; avendo già attenzionato la problematica nelle giornate precedenti, è emerso che non è possibile più stringere la baderna in quanto non è più presente, necessita effettuare almeno una badernatura in campo anche perché la valvola stessa non si presenta nelle migliori condizioni. Le condizioni di processo sono abbastanza spinte, sono presenti circa 50 Kg/cm2 di pressione. Esercizio ha provato as intercettare la valvola senza successo in quanto la VS di intercetto non fa tenuta. Lo stesso cvapoturno presente in campo ha ritenuto non fattibile l’attività, riviata nel momento in cui ci siano le condizioni di sicurezza per poter effettuare l’intervento.

Priolo Gargallo 27/10/2023 Il tecnico strumentista

Tallarita S.