Chiamata CTG in reperibilità del 20/11/2023(2)

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità K725V imp.1200/M

* A seguito della chiamatata del CTG, siamo intervenuti sulla valvola in oggetto rimasta bloccata in chiusura. Si è provveduto ad agevolarne l’apertura forzandola con una manichetta di aria al contrario, tuttavia la valvola non riesce ad aprirsi: in accordo con il capoturno non potendo fare altre operazioni abbiamo lasciato la manichetta a polmonare con la speranza che la stessa si possa portare in condizione di apertura.

Priolo Gargallo 20/11/2023 Il tecnico strumentista

Millo Francesco