Chiamata CTG in reperibilità del 24/08/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L168IC imp.700

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino del livello in oggetto; è stata effettuata la pulizia del flaper e del relè pneumatico, dopo la pulizia è stato provato il livello e la relativa valvola con esito positivo.

Il tutto è stato consegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 24/08/2023 Il tecnico strumentista

Spinali Domenico