Chiamata CTG in reperibilità del 17/01/2024

**OGGETTO:** Rilievi di pressione imp.1200/2

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare i rilievi di pressione, dopo l’intervento della ditta Ponterosso che ha effettuato la stasatura con trapano a tenuta di uno dei punti richiesti, indispensabile per poter effettuare le altre misurazioni.

Abbiamo riscontrato:

* Ingresso R101 225g/cm2
* Uscita R101 115g/cm2
* Ingresso R102 110g/cm2
* Uscita R102 105g/cm2

Priolo Gargallo 17/01/2024 Il tecnico strumentista

Millo F.