Chiamata in reperibilità del 12/11/2024

OGGETTO: Chiamata CTG per ripristino funzionalità UV71995 imp.1900

A seguito della richiesta del CTG, siamo intervenuti per il ripristino della funzionalità sulla valvola UV71995 all’imp. 1900. Il sistema prevede l'apertura della valvola mediante il riarmo separato di due elettrovalvole ridondanti. È stato riscontrato un malfunzionamento in una delle due elettrovalvole.

Si consiglia pertanto di procedere con la sostituzione della elettrovalvola difettosa.

Priolo Gargallo 12/11/2024 Il tecnico Strumentista

Spinali D. / Allegretti G.