Report Anomalie Generiche

Durante il consueto giro di ispezione, è stato notato un rumore anomalo proveniente dal riduttore del nastro trasportatore NT-03.

Il livello dell'olio è risultato basso. Si è provveduto al rabbocco con olio specifico come da manuale.

Il rumore è diminuito ma si consiglia un monitoraggio nei prossimi giorni.