Chiamata di reperibilità del 03/05/2025

OGGETTO: 700 - accensione pilota e bruciatore "B" F101N

Si è provveduto alla sostituzione dell'elettrovalvola (E.V.) difettosa integrata nel circuito del gas pilota del bruciatore B. Successivamente, sono state eseguite verifiche funzionali dell'accensione pilota e del bruciatore B, completate dalla taratura di precisione del finecorsa della valvola pilota.

Priolo Gargallo 03/05/2025 Il Tecnico Strumentista

Millo F./Guarino R.