Chiamata di reperibilità del 31/05/2025

OGGETTO: PONTILE - Chiamata CTG per controllo e ripristino PV401 VRU2

In seguito alla chiamata da parte del CTG, si riscontrava presenza di H2O nell'aria strumenti delle seguenti valvole: XV405, XV406, XV407 e XV408. Spurgate con ripristino della funzionalità.

Priolo Gargallo 31/05/2025 Il Tecnico Strumentista

Partesano V./Spinali D.